|  |
| --- |
| Valores:  ipv4 🡪 32 BITS  ipv6 🡪 128 BITS  1 BYTES 🡪 8 BITS  4 BYTES 🡪 32 BITS |

ipconfig/all 🡪 configurações dos parâmetros dos “ips”

Redes da calasse (C) apenas chegam de 1 a 254

|  |
| --- |
| Alt  ª 166  º 167 |

Redes da calasse (A) apenas chegam de 1 a 16 milhões

Redes da calasse (B) apenas chegam de 1 a 65534

|  |
| --- |
| 240. 172. 240.1  Número em binário  11110000.10101100.11110000.00000001 |

|  |
| --- |
| ip: 192.168.0.1  Número em binário  11000000.10101000.00000000.00000001 |